附件1
发生危险化学品事故、预警和响应级别

	事故及预警分级
	响应级别
	备注

	特别重大事故（Ⅰ级）：
1.造成30人以上死亡(含失踪)，或危及30人以上生命安全，或者100人以上中毒(重伤)，或者直接经济损失1亿元以上的特别重大生产安全事故；

2.需要紧急转移安置10万人以上的事故；超出省政府应急处置能力的生产安全事故；

3.跨省级行政区、跨领域(行业和部门)的事故；

4.国务院认为需要国务院安委会响应的事故。
	特别严重

Ⅰ
	需要启动Ⅰ级应急响应时，当地政府启动本级响应进行先期处置。

	重大事故（Ⅱ级）：

1.造成10人以上、30人以下死亡(含失踪)，或危及10人以上、30人以下生命安全，或者50人以上、100人以下中毒(重伤)，或者直接经济损失5000万元以上、l亿元以下的生产安全事故；

2.超出地级以上市政府应急处置能力的事故；

3.跨地级以上市行政区的事故；

4.省政府认为有需要响应的事故。
	严重Ⅱ
	需要启动Ⅱ级应急响应时，当地政府启动本级响应进行先期处置。

	较大事故（Ⅲ级）：
1.造成3人以上、10人以下死亡(含失踪)，或危及3人以上、10人以下生命安全，或者10人以上、50人以下中毒(重伤)，或者直接经济损失1000万元以上、5000万元以下的生产安全事故；

2.超出县级政府应急处置能力的生产安全事故；

3.发生跨县级行政区生产安全事故；

4.设区市以上政府认为有需要响应的事故。
	较重Ⅲ
	需要启动Ⅲ级应急响应时，当地政府启动本级响应进行先期处置。

	一般事故（Ⅳ级）：
造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
	一般Ⅳ
	由县政府启动本级响应。并派出工作组到现场指导处置工作。


注1：表中所列数据以上含本数，以下不含本数。

注2：表中事故后果对于险情为可能造成的后果。
附件2

县应急指挥部组织体系结构图









附件3

危险化学品事故应急救援联系方式

	永春县应急局
	值班电话
	0595-23886967

	
	传真
	0595-23886033

	泉州市应急局
	值班电话
	0595-22572820

	
	传真
	0595-22374214

	福建省应急厅
	值班电话
	0591-87521854

	
	传真
	0591-87548643

	公安部门
	110

	消防部门
	119

	交通事故应急电话
	122

	医疗急救
	120

	电力抢修
	95598

	污染事故
	12369


附件4

社会应急救援力量单位、联系电话

	序号
	队伍名称
	市级授牌名称
	驻地
	值班电话

	1
	福建联合石化

消防支队
	泉州市危化专业应急

救援队
	泉港区
	0595-87799199

	2
	泉港石化工业区

消防大队
	泉州市危化专业应急

救援队
	泉港区
	0595-27799119

	3
	中化泉州石化

消防支队
	泉州市危化专业应急

救援队
	惠安县
	0595-27570119

	4
	泉州燃气抢维中心
	泉州市燃气专业应急

救援队
	丰泽区
	0595-28286153

	5
	泉州市远通救援应急通信保障中心
	泉州市通信保障专业应急救援队
	丰泽区
	18065555758


附件5

危险化学品生产安全事故应急响应流程示意图













附件6

危险化学品不同类型事故处置措施

6-1火灾爆炸一般处置措施

	序号
	任务
	主要工作内容

	1
	侦察、

检测
	1.1侦查事故现场，确认以下情况：

1.1.1被困人员情况；

1.1.2容器储量、燃烧时间、部位、形式，蔓延方向、火势范围与阶段、对毗邻威胁程度；

1.1.3生产装置、控制路线、建(构)筑物损坏程度；

1.1.4确定攻防路线、阵地；

1.1.5现场及周边污染情况。

1.2检测人员在不同方位从火场外围向内检测有害物质的扩散范围，特别注意对周边暗渠、管沟、管井等相对密闭空间进行检测。

1.3了解周边单位、居民、地形等情况。

	2
	隔离、

疏散
	根据现场侦检情况确定警戒区域，进行警戒、疏散、交通管制：

2.1将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区，并设立警戒标志，在安全区外视情设立隔离带；

2.2合理设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆、物资，并进行安全检查、逐一登记；

2.3设立警戒区的同时，有序组织警戒区内的无关人员疏散。

	3
	救生与

救护
	3.1组成医疗救护组，携带救生器材迅速进入现场；采取正确的救助方式，将所有遇险人员移至上风或侧上风方向空气无污染地区；

3.2对救出人员进行登记、标识和现场抢救；

3.3将伤情较重者送医疗急救部门救治；

3.4对于中毒者要使用特效药物对症治疗。

	4
	火场控制
	在实施灭火前，要对火场现场进行控制，以达到灭火条件：

4.1控险

4.1.1对周围受火灾威胁的设施及时采取冷却保护措施；

4.1.2利用工艺措施倒罐或排空；

4.1.3转移受火势威胁的物资和移动设施。

4.2排险

4.2.1向泄漏点、主火点进攻之前，应将外围火点彻底扑灭；

4.2.2有的火灾可能造成易燃液体外流，这时可用沙袋或其他材料筑堤拦截飘散流动的液体，或挖沟导流将物料导向安全地点；

4.2.3用毛毡、海草帘封堵下水井、阴井口等处，防止火焰蔓延。

4.3堵漏

4.3.1根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案,并严格按照堵漏方案实施；

4.3.2所有堵漏行动必须采取防护措施，确保安全。

4.4点燃

对于气体火灾，当罐内气压减小，火焰自动熄灭，或火焰被冷却水流扑灭，但还有气体扩散且无法实施堵漏，仍能造成危害时，要果断采取措施点燃。

	5
	火灾扑救
	5.1要达到以下灭火条件时才能实施灭火：

5.1.1周围火点已彻底扑灭、外围火种等危险源已全部控制；

5.1.2着火罐或设施已得到充分冷却；

5.1.3兵力、装备、灭火剂已准备就绪；

5.1.4物料源已被切断，且内部压力明显下降；

5.1.5堵漏准备就绪，并有把握在短时间内完成；

5.2灭火：针对不同的危险化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法控制火灾，当具备灭火条件时，可实施灭火。

	6
	洗消
	6.1根据现场危险化学品的毒性，考虑在危险区与安全区交界处设立洗消站，使用相应的洗消药剂；

6.2洗消的对象：中毒的人员在送医院治疗之前、现场医务人员、消防和其他抢险人员及群众互救人员、抢救及染毒器具等；

6.3洗消污水应及时收集、处理，经环保部门检测其污染因子浓度符合排放标准时方可外排。

	7
	清理
	7.1用喷雾水、蒸气、情性气体清扫现场内事故罐、管道、低洼、沟渠等处，确保不留残气液；

7.2小量残液，用干沙土、水泥粉、煤灰，干粉等吸附；大量残液，用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集，集中处理；

7.3在污染地面洒上中和或洗涤剂没洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼，沟渠等处，确保不留残液；

7.4清点人员，车辆及器材，撤除警戒，做好移交，安全撤离。

	8
	环境保护措施
	8.1对场内灭火后的残留物料和消防水，立即进行、回收，挖坑，引流、处理，关闭清污分流切换阀，同时对装置区域清净下水总排放口进行截堵；在水质灾变的情况下，紧急投用事故污水调节罐或污水池；

8.2对场外残留物料和消防废水和污水总排放口，加强监测；对外排到河道的污染物进行围堵和截堵；

8.3场所内洗消水、消防水等其他污水应集中收集、处理；经环保部门检测其污染因子浓度符合排放标准时方可外排；若场所不能收集，应设置围堤进行收集，处理。

	进入火灾现场时，要注意安全防护

1.进入现场救援人员必须配备必要的个体防护器材；

2.根据火灾爆炸危险化学品的毒性及划定的危险区域。确定相应的个体防护等级；

3.灭火时严禁单独行动。必要时水枪，水炮掩护；

4.着火设施出现爆炸征兆时，应果断撤离。


6-2火灾爆炸典型设施和场景应急处置措施
	序号
	典型设施或场景
	注意事项

	1
	装置类发生火灾爆炸时
	对于扑救装置类火灾要立体围控，全面控制：

1.1组织良好的供水路线，确保水枪的用水量；

1.2能喷到一定高度的器材装备，充分利用装置的操作平台，框架结构的孔洞、设备观察孔等架设水枪，指挥层次清楚、指挥关系明确；

1.3关阀断料，空间燃烧液体流经部位以充分冷却，采取上下立体夹攻的方法消灭空间液体流淌火，对流到地面的燃烧液体，筑堤导流，泡沫覆盖；

1.4对明沟类的流淌火，要筑堤分割，分段堵截，对暗沟的流消火，要泡沫灌注，封闭窒息。

	2
	大型易燃液体储罐发生火灾爆炸时
	2.1扑救汽油和甲醇等具有沸溢和喷溅危险的液体火灾，如有条件，可采用取放水、搅拌等防止发生沸溢和喷溅的措施；

2.2在灭火同时必须注意计算可能发生沸溢、喷溅的时间和观察是否有沸溢、喷溅的征兆；

2.3指挥员发现危险征兆时应迅速作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失；

2.4扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。

	3
	液化烃储罐发生火灾爆炸时
	3.1扑救液化气体火灾切忌盲目扑灭火势，在没有采取堵漏措施的情况

下，必须保持稳定燃烧；如果意外扑灭了泄漏处的火焰，也必须立即点燃；

3.2如果确认泄漏口非常大，根本无法堵漏，只需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，直到燃气燃尽，火势自动熄灭；

3.3采用封堵暗渠盖板、管孔等措施防止泄漏液态烃流入相对密闭空间；对可能已存在液态烃或可燃(有毒)气体积聚的相对密闭空间；应根据现场情况立即采取注水(泡沫液)、强风吹扫等方式进行处置；

3.4应密切注意各种危险征兆，当出现以下征兆时，必须及时作出准确判断，下达撤退命令；现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带；

3.4.1可燃气体继续泄漏而火种较长时间没有恢复稳定燃烧，现场可燃气体浓度达到爆炸极限；

3.4.2受辐射热的容器裂口或安全阀出口处火焰变得白亮曜眼、泄漏处气流发出尖叫声、容器发生晃动等现象。

3.5扑救液化烃储罐火灾时应注意防止未挥发液化烃造成人员冻伤，进入液化烃泄漏区域作业必须穿戴专用服装。

	4
	运输危险化学品交通工具途中发生火灾爆炸时
	4.1应立即向当地政府应急机构报告；

4.2拨打全国危险化学品应急咨询电话；

4.3必要时派出专家和救援力量，配合地方政府做好抢险工作。

	5
	扑救特殊危险化学品火灾时
	5.1对于爆炸物品火灾，切忌用沙土盖压，以免增强爆炸物品爆炸时的威力；扑救爆炸物品堆垛时，水流应采用吊射，避免强力水流直接冲击堆垛，以免堆垛倒塌引起再次爆炸；

5.2对于遇湿易燃物品火灾，绝对禁止用水、泡沫、酸碱等湿性灭火剂扑救；

5.3扑救毒害品和腐蚀品的火灾时，应尽量使用低压水流或雾状水，避免腐蚀品、毒害品溅出：遇酸类或碱类腐蚀品最好调制相应的中和剂稀释中和；

5.4易燃固体、自燃物品一般都可用水和泡沫扑救，只要控制住燃烧范围，逐步扑灭即可；但有少数易燃固体、自燃物品的扑救方法比较特殊，对易升华的易燃固体，受热发出易燃燕气，能与空气形成爆炸性混合物，尤其在室内，易发生爆燃，在扑救过程应不时向燃烧区域上空及周围喷射雾状水，并消除周围一切火源。


6-3危险化学品泄漏和中毒一般处置措施

	序号
	任务
	主要工作内容

	1
	侦察、检测
	1.1侦察事件现场，确认以下情况：

1.1.1被困人员情况；

1.1.2容器储量、泄漏量、泄漏部位、形式；

1.1.3设施、建(构)筑物险情及可能引发爆炸燃烧的各种危险源；

1.1.4现场及周边污染情况。
1.2检测泄漏物质、浓度、扩散范围，特别是下水道、密闭的建构筑物物质浓度及范围；

1.3测定风向、风速等气象数据；

1.4了解周边单位、居民、地形、电源、点火源等情况。

	2
	隔离、疏散
	根据现场侦检情况确定警戒区域，进行警戒、疏散、交通管制：

2.1将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区，并设立警戒标志，在安全区外视情设立隔离带；

2.2合理设置出入口，严格控制各区域进出人员、车辆、物资，并进行安全检查、逐一登记；

2.3将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，应向上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向；

2.4如事故物质有毒时，需要佩戴个体防护用品或采用简易有效的防护措施，并有相应的监护措施；

2.5注意不要在低洼处滞留，要查清是否有人留在污染区。

	3
	控制泄漏源
	3.1采用关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等切断泄漏源；
3.2堵漏：采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处，所有堵漏行动必须采取防爆措施，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护；
3.3根据泄漏对象，对非溶于水且比水轻的易燃液体，可向罐内适量注水，抬高液位，形成水垫层，缓解险情，配合堵漏；

3.4倒罐或转移危险的设施(罐)。

	4
	对泄漏物的处理
	4.1围堤堵截：如果化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理，为此需要筑堤堵截或者引流到安全地点；对于贮罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

4.2稀释：为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散；在使用这一技术时，将产生大量的被污染水，因此应疏通污水排放系统；对于可燃物，也可以在现场释放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件；对于某些毒性大的物质，还可以在消防车、洗消车、洒水车水罐中加入中和剂，驱散、稀释、中和。

4.3覆盖：对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

4.4收容(集)：对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

4.5废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置；用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入含油污水系统处理。

	5
	现场急救
	5.1将染毒者迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；

5.2有条件时应立即进行呼吸道及全身防护，防止继续吸入染毒；
5.3对呼吸、心跳停止者，应立即进行心脏按压，采取心肺复苏措施，并给予氧气；
5.4立即脱去被污染者的服装；皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗；眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗；
5.5做好自身及伤病员的个体防护；

5.6使用特效药物对症治疗；
5.7严重者送医院观察治疗。

	6
	洗消
	6.1在危险区与安全区交界处设立洗消站；
6.2洗消的对象：轻度中毒的人员、重度中毒人员在送医院治疗之前、现场医务人员、消防和其他抢险人员以及群众互救人员、抢救及染毒器具；
6.3使用相应的洗消药剂；
6.4洗消污水应集中收集、处理，经环保部门检测其污染因子浓度符合排放标准时方可外排，防止造成对水环境的污染。

	7
	清理
	7.1少量残液，用干砂土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附，收集后作技术处理或视情倒至空旷地方掩埋；对与水反应或溶于水的也可视情况直接使用大量水稀释，污水放入废水系统；

7.2大量残液，用防爆泵抽吸或使用无火花盛器收集，集中处理；

7.3在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液；

7.4清点人员、车辆及器材；

7.5撤除警戒，做好移交，安全撤离。

	8
	环境保护措施
	8.1对场内泄漏液体物料，立即进行回收、挖坑、引流、处理，关闭清污分流切换阀，同时对装置区域清污下水总排放口进行截堵；在水质突变的情况下，紧急投用事故污水调节罐或污水池；

8.2对场外泄漏和污水总排放口，加强监测；对外排到河道的污染物进行围堵和截堵。

	进入泄漏现场进行处理时，要注意安全防护：

1.进入现场救援人员必须配备必要的个体防护器具；

2.根据泄漏物品的毒性及划定的危险区域，确定相应的个体防护等级；

3.如果泄漏物是易燃易爆的，事故中心严禁火种、切断电源；

4.应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时水枪、水炮掩护。


附件7

危险化学品泄漏疏散距离表

	联合国危险品编码/

化学品名称
	少量泄滑

(小包装(<200L)泄漏或大包装少量泄漏)
	大量泄漏

(大包装(>200L)泄漏或多个小包装同时泄漏)

	
	紧急隔离距离
	白天疏散距离
	夜间疏散距离
	紧急隔离距离
	白天疏散距离
	夜间疏散距离

	1005氨(液氨)
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.5km
	1.1km

	1008三氟化硼(压缩)
	30m
	0.2km
	0.6km
	215m
	1.6km
	5.1km

	1016一氧化碳(压缩)
	30m
	0.2km
	0.2km
	125n
	0.6km
	1.8km

	1017氯气
	30m
	0.3km
	1.1km
	275m
	2.7km
	6.8km

	1023压缩煤气
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.3km
	0.5km

	1026氰(乙二腈)
	30m
	0.3km
	1.1km
	305m
	3.1km
	7.7km

	1040环氧乙烷
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.5km
	1.8km

	1045氟气(压缩)
	30m
	0.2km
	0.5km
	185n
	1.4km
	4.0km

	1048无水溴化氢
	30m
	0.2km
	0.5km
	125m
	1.1km
	3.4km

	1050无水氯化氢
	30m
	0.2km
	0.6km
	185n
	1.6km
	4.3km

	1051氰化氢(氢氰酸)
	60m
	0.2km
	0.5km
	400m
	1.3km
	3.4km

	1052无水氨化氢
	30m
	0.2km
	0.6km
	125m
	1.1km
	2.9km

	1053硫化氢
	30m
	0.2km
	0.3km
	215m
	1.4km
	4.3km

	1062甲基溴
	30m
	0.2km
	0.3km
	95m
	0.5km
	1.4km

	1064甲硫醇
	30m
	0.2km
	0.3km
	95m
	0.8km
	2.7km

	1067氮氧化物
	30m
	0.2km
	0.5km
	305n
	1.3km
	3.9km

	1069亚硝酰氯
	30m
	0.3km
	1.4km
	365m
	3.5km
	9.8km

	1071压缩石油气
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	0.5km

	1076双光气
	60m
	0.2km
	0.5km
	95m
	1.0km
	1.9km

	1076光气
	95m
	0.8km
	2.7km
	765m
	6.6km
	11.0km

	1079二氧化硫
	30m
	0.3km
	1.1km
	185n
	3.1km
	7.2km

	1082三氟氯乙烯
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	0.8km

	1092丙烯醛(阻聚)
	60m
	0.5km
	1.6km
	400n
	3.9km
	7.9km

	1098烯丙醇
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	0.6km

	11352-氯乙醇
	30m
	0.2km
	0.3km
	60m
	0.6km
	1.3km

	11432-丁烯醛(阻聚)
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	0.8km

	1162二甲基二氯硅烷(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	125m
	1.1km
	2.9km

	11631.1-二甲基肼
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.5km
	1.1km

	1182氯甲酸乙酯
	30m
	0.2km
	0.3km
	60m
	0.6km
	1.4km

	1185乙烯亚胺(阻聚)
	30m
	0.3km
	0.8km
	155n
	1.4km
	3.5km

	1238氯甲酸甲酯
	30m
	0.3km
	1.1km
	155m
	1.6km
	3.4km

	1239氯甲基甲醚
	30m
	0.2km
	0.6km
	125n
	1.1km
	2.7km

	1242甲基二氯硅烷(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.5km
	1.6km

	1244甲基肼
	30m
	0.3km
	0.8km
	125m
	1.1km
	2.7km

	1250甲基三氯硅烷(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	125n
	1.1km
	2.9km

	1251甲基乙烯基酮(稳定)
	155m
	1.3km
	3.4km
	915m
	8.7km
	11.0+km

	1259羰基镍
	60m
	0.6km
	2.1km
	215m
	2.1km
	4.3km

	1295三氯硅烷(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	125m
	1.3km
	3.2km

	1298三甲基氯硅烷
	30m
	0.2km
	0.2km
	95m
	0.8km
	2.3km

	1340五硫化磷(不含黄磷和白磷)水中泄露
	30m
	0.2km
	0.5km
	155n
	1.3km
	3.2km

	1360磷化钙(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.8km
	215n
	2.1km
	5.3km

	1380戊硼烷
	155m
	1.3km
	3.7km
	765m
	6.6km
	10.6km

	1384连二亚硫酸钠(保险粉),水中泄露
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	1.1km

	1397磷化铝(水中池露)
	30m
	0.2km
	0.8km
	245m
	2.4km
	6.4km

	1412氨基化锂
	30m
	0.2km
	0.2km
	95m
	0.8km
	1.9km

	1419磷化铝镁(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.8km
	215m
	2.1km
	5.5km

	1432磷化钠(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.5km
	155n
	1.4km
	4.0km

	1433磷化锡(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.8km
	185m
	1.6km
	4.7km

	1510四硝基甲烷
	30m
	0.3km
	0.5km
	60m
	0.6km
	1.3km

	1541丙酮合氰醇(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	95m
	0.8km
	2.1km

	1556甲基二氯化肿
	30m
	0.2km
	0.3km
	60m
	0.5km
	1.0km

	1560三氯化砷
	30m
	0.2km
	0.3km
	60m
	0.6km
	1.4km

	1569溴丙酮
	30m
	0.2km
	0.3km
	95m
	0.8km
	1.9km

	1580三氯硝基甲烷(氯化苦)
	60m
	0.5km
	1.3km
	185n
	1.8km
	4.0km

	1581三氯硝基甲烷和溴甲烷混合物
	30m
	0.2km
	0.5km
	125n
	1.3km
	3.1km

	1581溴甲烷和>2%三氯硝基甲烷混合物
	30m
	0.3km
	1.1km
	215m
	2.1km
	5.6km

	1582三氯硝基甲烷和氯甲烷混合物
	30m
	0.2km
	0.8km
	95m
	1.0km
	3.2km

	1589氯化氰(抑制)
	60m
	0.5km
	1.8km
	275m
	2.7km
	6.8km

	1595硫酸二甲酯
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	0.6km

	16051.2-二溴乙烷
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	0.5km

	1612四磷酸六乙酯和压缩气体混合物
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	1.4km

	1613氢氰酸，水溶液(含氰化氢≤20%)
	30m
	0.2km
	0.2km
	125m
	0.5km
	1.3km

	1614氰化氢
	60m
	0.2km
	0.5km
	400n
	1.3km
	3.4km

	16471,2-二乙烷和溴甲烷液体混合物
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	0.5km

	1660压缩一氧化氮
	30m
	0.3km
	1.3km
	155n
	1.3km
	3.5km

	1670全氯甲硫醇
	30m
	0.2km
	0.3km
	60m
	0.5km
	1.1km

	1680氰化钾(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	95m
	0.8km
	2.6km

	1689氰化钠(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	95m
	1.0km
	2.6km

	1695氯丙酮(稳定)
	30m
	0.2km
	0.3km
	60m
	0.6km
	1.3km

	1698亚当氏气(军用毒气)
	60m
	0.3km
	1.1km
	185n
	2.3km
	5.1km

	1714磷化锌(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.8km
	185m
	1.8km
	5.1km

	1716乙酰澳(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	95m
	0.8km
	2.3km

	1717乙酰氯(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	95m
	1.0km
	2.7km

	1722氯甲酸烯丙酯
	155m
	1.3km
	2.7km
	610m
	6.1km
	10.8km

	1724烯丙基三氯硅烷，稳定的(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	125m
	1.0km
	2.9km

	1725无水溴化铝
	30m
	0.2km
	0.3km
	95m
	1.0km
	2.7km

	1726无水氯化铝
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.5km
	1.6km

	1728戊基三氯硅烷(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.5km
	1.6km

	1732五氟化锑(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.6km
	155n
	1.6km
	3.7km

	1736苯甲酰氯(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	1.1km

	1741三氯化硼
	30m
	0.2km
	0.3km
	60m
	0.6km
	1.6km

	1744溴，溴溶液
	60m
	0.3km
	1.1km
	185n
	1.6km
	4.0km

	1745五氟化溴(陆上泄露)
	60m
	0.5km
	1.3km
	245m
	2.3km
	5.0km

	1745五氟化溴(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.8km
	215m
	1.9km
	4.2km

	1746三氟化溴(陆上泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	60m
	0.3km
	0.8km

	1746三氟化溴(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.6km
	185n
	2.1km
	5.5km

	1747丁基三氯硅烷(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.5km
	1.8km

	1749三氟化氯
	60m
	0.5km
	1.6km
	335m
	3.4km
	7.7km

	1752氯乙酰氯(陆上泄露)
	30m
	0.2km
	0.5km
	95m
	0.8km
	1.6km

	1752氯乙酰氯(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.3km
	1.3km

	1754氯磺酸(陆上泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.2km
	0.5km

	1754氯磺酸(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.5km
	1.4km

	1754氯磺酸和三氧化硫混合物
	60m
	0.3km
	1.1km
	305n
	2.1km
	5.6km

	1758氯氧化铬(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.3km
	1.3km

	1777氟磺酸
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.5km
	1.4km

	1801辛基三氯硅烷(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	95m
	0.8km
	2.4km

	1806五氯化磷(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	125n
	1.0m
	2.9km

	1809三氯化磷(陆上泄露)
	30m
	0.2km
	0.6km
	125n
	1.1km
	2.7km

	1809三氯化磷(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	125m
	1.1km
	2.6km

	1810三氯氧磷(陆上泄露)
	30m
	0.2km
	0.5km
	95m
	0.8km
	1.8km

	1810三氯氧磷(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	95m
	1.0km
	2.6km

	1818四氯化硅(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	125m
	1.3km
	3.4km

	1828氯化硫(陆上泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	60m
	0.5km
	1.0km

	1828氯化硫(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.6km
	2.3km

	1829三氧化硫
	60m
	0.3km
	1.1km
	305n
	2.1km
	5.6km

	1831发烟硫酸
	60m
	0.3km
	1.1km
	305m
	2.1km
	5.6km

	1834硫酰氯(陆上泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	0.6km

	1834硫酰氯(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	125m
	1.1km
	2.4km

	1836亚硫酰氯(陆上泄露)
	30m
	0.2km
	0.5km
	60m
	0.5km
	1.1km

	1836亚硫酰氯(水中泄露)
	30m
	0.2m
	1.0km
	335m
	3.2km
	7.1km

	1838四氯化钛(陆上泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	0.8km

	1838四氯化钛(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	125m
	1.1km
	2.9km

	1859四氟化硅
	30m
	0.2km
	0.5km
	60m
	0.5km
	1.6km

	1892乙基二氯化肿
	30m
	0.2km
	0.3km
	60m
	0.5km
	1.0km

	1898乙酰碘(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.6km
	1.6km

	1911压缩乙硼烷
	30m
	0.2km
	0.3km
	95m
	1.0km
	2.7kim

	1923连二亚硫酸钙，亚硫酸氢钙(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	1.Ikm

	1939三溴氧磷(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	95m
	0.6km
	119km

	1975一氧化氮和二氧化氮混合物，四氧化二氮和一氧化氮混合物
	30m
	0.3m
	1.3km
	155m
	1.3km
	3.5km

	1994五羟基铁
	30m
	0.3km
	0.6km
	125m
	1.1km
	2.4km

	2004二氨基镁(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.5km
	1.3km

	2011磷化镁(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.8km
	245n
	2.3km
	6.0km

	2012磷化钾(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.5km
	155m
	1.3km
	4.0km

	2013磷化锶(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.5km
	155n
	1.3km
	3.7km

	2032发烟硝酸
	95m
	0.3km
	0.5km
	400m
	1.3km
	3.5km

	2186氯化氢，冷冻液体
	30m
	0.2km
	0.6km
	185m
	1.6km
	4.3km

	2188肿
	60m
	0.5km
	2.1km
	335m
	3.2km
	6.6km

	2189二氯硅烷
	30m
	0.3km
	1.0km
	245m
	2.4km
	6.3km

	2190压缩二氟化氧
	430m
	4.2km
	8.4km
	915m
	11.0+km
	11.0+km

	2191硫酰氟
	30m
	0.2km
	0.3km
	95m
	0.8km
	2.3km

	2192锗烷
	30m
	0.2km
	0.8km
	275m
	2.7km
	6.6km

	2194六氟化硒
	30m
	0.3km
	1.3km
	245m
	2.3km
	6.0km

	2195六氟化碲
	60m
	0.6km
	2.3km
	365m
	3.5km
	7.6km

	2196六氟化钨
	30m
	0.3km
	1.3km
	155m
	1.3km
	3.7km

	2197无水碘化氢
	30m
	0.2km
	0.5km
	95m
	0.8km
	2.6km

	2198压缩五氟化磷
	30m
	0.3km
	1.1km
	125km
	1.1km
	3.5km

	2199磷化氢
	95m
	0.3km
	1.3km
	490m
	1.8km
	5.5km

	2202无水硒化氢
	185m
	1.8km
	5.6km
	915n
	10.8km
	11.0+km

	2204羰基硫
	30m
	0.2km
	0.6km
	215n
	1.9km
	5.6km

	22322-氯乙醛
	30m
	0.2km
	0.5km
	60m
	0.6km
	1.6km

	2334烯丙胺
	30m
	0.2km
	0.5km
	95m
	1.0km
	2.4km

	2337苯硫酚
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	0.6km

	2382对称二甲基肼
	30m
	0.2km
	0.3km
	60m
	0.5km
	1.1km

	2407氯甲酸异丙酯
	30m
	0.2km
	0.3km
	95m
	0.8km
	1.9km

	2417压缩碳酰氟
	30m
	0.2km
	1.1km
	125n
	1.0km
	3.1km

	2418四氟化硫
	60m
	0.5km
	1.9km
	305m
	2.9km
	6.9km

	2420六氟丙酮
	30m
	0.3km
	1.4km
	365m
	3.7km
	8.5km

	2421三氧化二氮
	30m
	0.2km
	0.2km
	155m
	0.6km
	2.1km

	2438三甲基乙酰氯
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	0.8km

	2442三氯乙酰氯(陆中泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	60m
	0.6km
	1.4km

	2442三氯乙酰氯(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	1.3km

	2474硫光气
	60m
	0.6km
	1.8km
	275m
	2.6km
	5.0km

	2477异硫氰酸甲酯
	30m
	0.2km
	0.3km
	60m
	0.5km
	1.1km

	2480异氧酸甲酯
	95m
	0.8km
	2.7km
	490m
	4.8km
	9.8km

	2481异氰酸乙酯
	215m
	1.9km
	4.3km
	915m
	>11.0km
	>11.0km

	2482异氰酸正丙酯
	125m
	1.1km
	2.4km
	765m
	6.3km
	10.6km

	2483异氰酸异丙酯
	185m
	1.8km
	3.9km
	430m
	4.2km
	7.4km

	2484异氰酸叔丁酯
	125m
	1.0km
	2.4km
	550m
	5.3km
	10.3km

	2485异氰酸正丁酯
	95m
	0.8km
	1.6km
	335m
	3.1km
	6.3km

	2486异氰酸异丁酯
	60m
	0.6km
	1.4km
	155m
	1.6km
	3.2km

	2487异氧酸苯酯
	30m
	0.3km
	0.8km
	155n
	1.3km
	2.6km

	2488异氰酸环己酯
	30m
	0.2km
	0.3km
	95m
	0.8km
	1.4km

	2495五氟化碘(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.5km
	125n
	1.1km
	3.1km

	2521双烯酮，抑制的
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	0.5km

	2534甲基氯硅烷
	30m
	0.2km
	1.0km
	215n
	2.1km
	5.6km

	2548五氟化氯
	30m
	0.3km
	1.0km
	365m
	3.7km
	8.7km

	2576三溴氧磷，熔融的(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	95m
	0.6km
	1.9km

	2600压缩一氧化碳和氢气混合物
	30m
	0.2km
	0.2km
	125n
	0.6km
	1.8km

	2605异氰酸甲氧基甲酯
	60m
	0.3km
	0.8km
	125m
	1.3km
	2.6km

	2606原硅酸甲酯
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	0.6km

	2644甲基碘
	30m
	0.2km
	0.3km
	60m
	0.3km
	1.0km

	2646六氯环戊二烯
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.2km
	0.3km

	2668氯乙腈
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	0.5km

	2676锑化氢
	30m
	0.3km
	1.6km
	245m
	2.3km
	6.0km

	2691五溴化磷(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	95m
	0.8km
	2.4km

	2692三溴化硼(陆中泄露)
	30m
	0.2km
	0.3km
	60m
	0.6km
	1.4km

	2692三溴化硼(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.5km
	1.6km

	2740氯甲酸正丙酯
	30m
	0.2km
	0.3km
	60m
	0.5km
	1.4km

	2742氯甲酸特丁酯
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	0.6km

	2742氯甲酸异丁酯
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.3km
	0.8km

	2742氯甲酸正丁酯
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	0.5km

	2806氮化锂
	30m
	0.2km
	0.2km
	95m
	0.8km
	2.1k

	2810双(2-氯乙基)乙胺
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.2km
	0.3km

	2810双(2-氯乙基)甲胺
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.2km
	0.3km

	2810双(2-氯乙基)硫
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.2km
	0.3km

	2810沙林，sarin(化学武器)
	155m
	1.6km
	3.4km
	915n
	>11.0km
	>11.0km

	2810校曼，sonan(化学武器)
	95m
	0.8km
	1.8km
	765m
	6.8km
	10.5km

	2810嗒崩，tabun(化学武器)
	30m
	0.3km
	0.6km
	155m
	1.6km
	3.1km

	2810VX(化学武器)
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.6km
	1.0km

	2810CX(化学武器)
	30m
	0.2km
	0.5km
	95m
	1.0km
	3.1km

	2826氯硫代甲酯乙酯
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.5km
	0.8km

	2845无水乙基二氯化膦
	60m
	0.5km
	1.3km
	155n
	1.6km
	3.4km

	2845甲基二氯化膦
	60m
	0.5km
	1.3km
	245m
	2.3km
	5.0km

	2901氯化溴
	30m
	0.3km
	1.0km
	155m
	1.6km
	4.0km

	2927无水乙基二氯硫膦
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.2km
	0.2km

	2977六氟化铀，可裂变的(含铀-235高于1.0%)水中泄露
	30m
	0.2km
	0.5km
	95m
	1.0km
	3.1km

	30232-甲基-2-庚硫醇，叔-辛硫醇
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.5km
	1.1km

	3048磷化铝农药
	30m
	0.2km
	0.8km
	215m
	1.9km
	5.3km

	3052烷基铝卤化物(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	1.3km

	3057三氟乙酰氯
	30m
	0.3km
	1.4km
	430n
	4.0km
	8.5km

	3079甲基丙烯腈，抑制的
	30m
	0.2km
	0.5km
	60m
	0.6km
	1.6km

	3083过氯酰氟
	30m
	0.2km
	1.0km
	215n
	2.3km
	5.6km

	3246甲基磺酰氯
	95m
	0.6km
	2.4km
	245m
	2.3km
	5.1km

	3294氰化氢醇溶液(含氰化氢不高于45%)
	30m
	0.2km
	0.3km
	215m
	0.6km
	1.9km

	3300环氧乙烷和二氧化碳混合物，(环氧乙烷含量大于87%)
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.5km
	1.8km

	331850%以上的氨溶液
	30m
	0.2km
	0.2km
	60m
	0.5km
	1.1km

	9191二氧化氯，水合物，冻结(水中泄露)
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.2km
	0.6km

	9192氟，冷冻液
	30m
	0.2km
	0.5km
	185m
	1.4km
	4.0km

	9202一氧化碳，冷冻液
	30m
	0.2km
	0.2km
	125m
	0.6km
	1.8km

	9206甲基二氯化膦
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.2km
	0.3km

	9263氯三甲基乙酰氯
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	0.5km

	92643,5-二氯-2,4,6-三氟嘧啶
	30m
	0.2km
	0.2km
	30m
	0.3km
	0.5km

	9269三甲氧基硅烷
	30m
	0.3km
	1.0km
	215m
	2.1km
	4.2km


县应急指挥部





指挥部办公室主任：县应急局局长


花爆竹）工作副局长）





分管副县长





指挥长





县公安局局长





县消防救援局局长





政府办分管副主任





县应急局局长





副指挥长





县应急指挥部办公室





现场指挥机构





成员单位





县委宣传部








县应急局








县公安局











县消防救援局








县政府办








县卫健局








县工信商务局





县民政局











县交通运输局








永春生态环境局











县市场监管局











县财政局











县总工会








各乡镇








指挥部其他成员单位








抢险救援组








警戒保卫组








环境监测组











医疗救护组








后勤保障组








技术专家组








新闻舆情组








善后工作组











调查评估组








综合协调组








发生危险化学品生产安全事故





启动应急预案





医疗救护





现场监测





应急保障





洗消和现场清理





成立现场指挥机构





县委、县政府启动应急响应





赶赴现场





开展救援行动





应急结束





事态控制





组织先期处置报告





技术专家组








环境监测组








新闻舆情组





医疗救护组








调查评估组





抢险救援组





善后工作组





综合协调组





后勤保障组





警戒保卫组





申请援助





应急疏散





现场救援





保卫警戒





后期处置





事故调查





总结评估





善后处置





监测与恢复





信息接报处理





接警





信息反馈





否警





是警










