附件1

非煤矿山各种事故风险

1 地下矿山事故风险

1.1 冒顶片帮

在地下矿山采矿生产中，冒顶片帮是采矿过程中发生频次最高的事故，危及作业人员和设备的安全。冒顶片帮事故产生的原因：采矿方法不合理、缺乏有效支护或支护强度不够、排查治理不彻底、浮石处理操作不当；地质构造因素、巷道交叉口、矿床等自然条件不好、顶板和边帮局部压力变化、岩石不够固、地压活动；岩体中地下水的影响、爆破震动、风化作用、地震等。

冒顶片帮事故的前兆：

响声：岩层下沉断裂、木架劈裂、金属架变形，由顶板运动引起的上述变化均会发出声响；

掉渣：由于岩层破碎，支架支撑不力，会出现顶板破坏加剧掉渣现象；岩壁变松发生片帮；顶板裂隙增大；顶板局部漏顶。

容易造成矿山冒顶片帮事故灾害的场所主要是：掘进工作面、回采工作面；主要运输巷道、辅助运输巷道、进风巷、回风巷、联络巷等处。

1.2 透水

（1）井下透水

矿井在建设和生产过程中，地面水域和地下水通过各种通道涌入矿井，当矿井涌水超过正常排水能力时，就会造成矿井水灾，通常称为透水，是矿山常见的主要的灾害之一。一旦发生透水，不但影响矿井正常生产，而且还会造成人员重大伤亡，淹没矿井和采区。

透水事故的形式：采掘工作面突水，钻孔、采掘工作面或采空区透水，地表水或突然大量降雨进入矿井。

透水事故的水体：地表水；采空区和废旧巷道中储存的人工水体，即窟窿水。原岩溶洞、裂隙等构造中的原岩水体。

（2）地面水灾

汛期发生强降雨或超标洪水因防、堵、疏、排、截的水害综合治理措施不到位，造成洪水淹矿井，会造成重大人员伤亡和财产损失。

1.3 中毒和窒息

根据非煤矿山生产工艺的特点，井下有毒有害气体主要来源于爆破时的炸药爆炸过程（存在于炮烟之中）、独头无风盲巷和采空区的氧气缺乏、废气聚集以及井下燃烧（含火灾）发生的过程。

炮烟所含有毒有害气体有一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、硫化氢、二氧化硫、氨等。

矿井在开采过程中，采场需要爆破来进行崩落与破碎矿石，如果进行爆破作业之后，未进行充分通风或者通风时间不足，人员进入采场，则可能发生人员中毒和窒息，导致人员伤亡。
1.4 放炮

放炮作业是非煤矿山生产过程中重要工序，放炮产生的震动、冲击波和飞石对人、设备设施、构筑物等有较大的损害。导致爆破事故的主要原因有：

（1）在炸药的使用、存放、运输（送）、起爆药包及沿残眼打钻的过程中，稍有不慎，很容易发生意外爆炸，造成危害。

（2）在爆破作业中，若违背《爆破安全规程》与操作规程，很容易发生伤亡事故。

（3）避炮处选择不当，会造成飞石伤人。

（4）处理盲炮未按《爆破安全规程》规定的程序进行操作，致使盲炮伤人。

（5）爆破时未执行《爆破安全规程》中有关爆破警戒的规定，可能误伤进入爆破区的人员。

1.5 高处坠落（天井坠落）

在矿山生产中坠落事故是一种普遍存在的事故，作业场所存在的较大高差是导致高处坠落事故的根本原因。井下多数作业场所的高差较大（2m以上），因为没有按要求佩戴安全防护用品；缺少照明、作业环境不良；已发生事故的危险地点，没有设置明显的警示标志和围栏、盖板等。

1.6 物体打击


矿山进行井下开采作业时，当矿（岩）石具有的势能转变为动能时，可能击中人体，发生物体打击事故。物体打击的危险因素主要来自：

（1）各中段马头门及井框上的浮石未及时处理或处理不干净，浮石坠落伤人。

（2）设备、工具等坠落物砸伤经过的人员。

1.7 火灾

根据火灾发生的地点不同，可分为：地面火灾，凡是发生在矿井工业场地的厂房、仓库、井架等处的火灾；井下火灾，凡是发生在井下硐室、巷道、井筒、采场、井底车场以及采空区等地点火灾。火灾事故后果往往比较严重，容易造成重大伤亡，尤其是特大火灾事故。

非煤矿山火灾事故的一般原因有以下几个方面：

（1）管理的原因。由于操作者缺少有关的科学知识，生活和生产用火不慎，在火灾险情面前思想麻痹，存在侥幸心理，不负责任，违章操作；吸烟；电气设备、设施管理不当；爆破作业；焊接作业等。

（2）设备不良。如设计错误且不符合防火或防爆的要求，电气设备设计、安装、使用维护不当及过负荷、过电压等原因产生摩擦发出火花引起附近易燃物（油料、木料）着火。

（3）物料的原因。如可燃物质的自燃，各种危险物品的相互作用，机械摩擦及撞击生热，在运输装卸时受剧烈振动等。由于电气设备安装或运转不良而产生电弧、电火花以及过电流或短路产生的热量，使其绝缘层或木支架、油类等燃烧。

（4）环境的原因。如潮湿、高温、通风不良、雷击、静电、地震等自然因素。

（5）建筑结构布局不合理，建筑材料选用不当等因素。发生火灾的主要场所有空压机站、提升绞车房、井下配电点等，井下可燃物有木支架、柴油、润滑油、擦拭机器后浸了油渍的棉布等。

火灾一旦发生，可能焚毁大量器材、设备、建（构）筑物，造成较大的财产损失和人员伤亡。其中，井下火灾危害往往更大，井下工人不但在火源附近直接受到火焰的威胁，而且距火源较远的地点，由于火灾烟气随风流扩散带有大量有毒有害和窒息性气体，使工人的生命安全受到严重威胁，往往酿成重大或特大伤亡事故。

1.8 车辆伤害

地下矿井车辆行驶在狭窄巷道，若车速较快，遇有弯道，很容易发生翻车、挤伤、撞伤等事故，造成人员伤亡和设备设施损坏。

1.9 机械伤害

矿山使用的凿岩机、通风机、空压机、水泵等生产机械，其运行时传动部分与转动部分都具有较大的动能，因作业人员自身的原因、防护设施缺失或失效和机械设备安全性较差等原因，极有可能受到伤害。

1.10 触电


在生产过程中使用提升绞车、通风机、空压机、局扇等电气设备漏电，可能造成触电。另外，坑内环境潮湿，绝缘电阻下降，漏电保护设施失效或缺失，供电线路敷设较复杂，若供电线路的绝缘损坏，或被挤压、刮碰等，更易发生人员触电。

1.11 压力容器爆炸

空压机和压力容器是矿山生产中广泛使用的设备，若在使用中管理不当、不定期校验、设备本身存在缺陷等，可能发生容器爆炸，造成财产损失与人员伤亡，空压机的储气罐爆炸的后果都是比较严重的。

2 露天矿矿山事故风险

2.1 坍塌

露天采场由于受地形地貌、自然环境、矿床埋藏条件的制约以及实施开采工艺的需要，在开采过程中，将形成具有一定坡度的作业场所，开采过程中，上部坡顶的岩体受某种条件（爆破震动、雨水冲刷等）的影响，原有的平衡状态被破坏，稳定性受到影响，很容易产生坍塌。不仅会造成人员伤害，而且对露天采场的破坏也是相当严重的。

露天采场发生坍塌事故的原因主要有以下几个方面：

（1）开采单元的划分及露天采场构成要素不合理。如未划分阶段（台阶），采场阶段（台阶）太高、坡面角过大，采场边帮坡面角（边坡角）过大，采区太长等，都容易发生滑坡。
（2）地质情况变化大，条件不好。如在矿体中有小断层、裂隙、软岩、泥夹层、破碎带、裂隙水等，都容易引起塌落、片帮、采场局部地质情况变化大，条件不好。如在矿体中有小断层、裂隙、软岩、泥夹层、破碎带、裂隙水等，都容易引起塌落、片帮、采场局部塌陷。

（3）单纯追求经济效益，使边坡过陡，加上不按合理顺序开采或边剥离边掏底，会导致坍塌矿灾。

（4）在降雨量集中的月份，排水系统缺失或堵塞不畅，冲刷露天采场坡面，这也是露天采场坍塌的主要诱因之一。随着露天开采的进行，露天采场的边坡受到爆破震动及雨季降水长时间冲刷，会引发边坡坍塌事故。

2.2 放炮 

在露天开采过程中，开采生产存在着以下危险：

（1）在爆破器材的运输（送）、使用及起爆药包加工过程中，稍有不慎，很容易发生意外爆炸，造成危害。

（2）在爆破作业中，若违背《爆破安全规程》与操作规程，容易发生伤亡事故。

（3）残炮、盲炮都可能引发危险，若处理不当，易引发严重事故。

（4）若爆破设计不合理或未按审批的爆破设计施工、人员误操作、爆破器材质量差等，都可能引起爆破事故的发生。

（5）爆破警戒和信号发生错误引发的危险：爆破警戒范围确定有误、警示标志不明显、执行警戒任务的人员未按指令到达指定地点并坚守工作岗位或由于其他意外因素，导致爆破警戒范围内出现人员而进行了起爆，往往导致严重后果。

（6）预警信号、起爆信号有误，不具备安全起爆条件时发出起爆信号，也易导致严重后果。

2.3 高处坠落

露天采场为阶梯露天开采，日常开采工作中保持台阶高10m～15m不等，作业人员与作业场所内的物体都具有较大的势能。当人员在台阶边缘工作时，则存在高处坠落的危险。

2.4 物体打击

露天采场在采剥过程中，由于管理不善，形成“伞檐”或边坡浮石及上段工作平台碎石清扫不净，受到爆破、采装、运输等某种震动，很可能发生滚石滑落，对在工作面下部作业人员的危害是严重的。

造成滚石的主要原因有：

（1）处理浮石、“伞檐”不及时（这是露天采场存在滚石伤人的隐患）。

（2）爆破时边帮受震动，引起不稳定浮石突然下滑。

（3）安全平台宽度不足，不能充分缓冲和阻截滑落的岩石。

（4）处理浮石操作方法不当。由于处理浮石操作方法不当所引起的滚石事故，大多数是因处理前缺乏全面、细致的检查，没有掌握浮石情况而造成的。

（5）处理浮石时，操作工人的技术不熟练，站立位置不当，当浮石落下时无法躲避而造成事故。

2.5 火灾

采石场火灾主要为外因火灾。

外因火灾：由外部热源引燃可燃物发生的火灾。

外因火灾存在的场所有：生产场所外围山林；其他可燃材料储存、使用点等

2.6 车辆伤害

车辆伤害主要指车辆在行驶过程引起的人员伤害和设施的破坏。由于矿山运输道较小，避车、让车不及或不当都会导致车辆伤害事故的产生。

2.7 机械伤害

露天采场使用空压机、凿岩机等机械设备，其在运行时零部件的相对运动等，使机械在正常工作状态下存在碰撞、切割、环境恶化等对人员安全不利的危险因素，作业人员极有可能存在被运行机械伤害的危险。

2.8 触电

在生产过程中使用空压机、加水泵、照明等电气设备漏电，可能造成触电。

2.9 压力容器爆炸

空压机和压力容器是矿山生产中广泛使用的设备，若在使用中管理不当、不定期校验、设备本身存在缺陷等，可能发生容器爆炸，造成财产损失与人员伤亡，空压机的储气罐爆炸的后果都是比较严重的。

2.10 水灾

汛期发生强降雨或超标洪水因防、堵、疏、排、截的水害综合治理措施不到位，造成露天边坡坍塌，进而会造成重大人员伤亡和财产损失。

3 尾矿库事故风险

3.1 溃坝

（1）尾矿库的设计和施工质量问题可能导致排水系统不足或失效，从而引发溃坝事故。

（2）放矿位置不当、未进行交替均匀放矿、设计以外的尾矿或废水进库等，都可能导致水位过高或坝体结构受损。

3.2 洪水漫顶

排洪构筑物破坏或堵塞，导致排洪能力不足，可能导致库区水位超过坝顶，引发洪水漫顶事故。

3.3 边坡失稳

尾矿坝筑坝材料未做试验，设计黏聚力、内摩擦角等参数与实际不符，或施工质量不达标，都可能导致边坡过陡或坝体失稳。

3.4 渗流破坏

尾矿坝浸润线过高，发生浸润线外溢，形成坝坡渗流、管涌，可能导致坝体塌滑。

3.5 结构破坏

尾矿库未按设计进行施工，随意改变尾矿库结构参数，造成尾矿库结构破坏，带来不安全因素，甚至引起滑坡、溃坝等事故。

3.6 库区地质灾害

采矿活动、岩体风化、尾矿库水淹浸泡可能导致库岸山体边坡滑坡或崩塌，上游发生泥石流，坝基下存在采空区或岩溶塌陷等地质灾害时，也会引起尾矿坝的溃坝破坏。

附件2

各类事故应急处置措施

1 冒顶片帮事故处置

（1）探明冒顶、片帮范围和被埋压、堵截的人数和位置；可采取叫、喊、敲击等方法，确定被困人员的准确位置。

（2）积极恢复冒顶、片帮处的正常通风。在冒落量很大，很难及时救出被困人员时，应利用供风管、供水管向被困人员输送新鲜空气和饮用水。冒落量不大，容易维护的地点也可采用穿楔支护等快速方法，直接进入被困人员区域。

（3）在抢救遇险人员时，应加强工作地点附近的巷道支护，处理冒落区时，坚持由外向里加固冒落区周围支护，防止二次冒顶。清除巷道堵塞物，尽快接近被困人员。

（4）如果冒顶片帮的巷道地质条件太差，清理和掘进困难，由专家组根据具体情况，必要时可开掘通向被困人员的专用巷道。

（5）遇有大块岩石威胁被困人员时，可使用千斤顶等工具移动块石，但应尽量避免破坏冒落岩石的堆积状态。

（6）当发现埋压人员时，在确保安全的情况下，迅速组织人员将伤员救出险境，全部埋入者根据伤员所处方向，确定部位，先挖头部胸部以上的岩石，使伤员尽快从重压下抢救出来。

（7）迅速清除伤员口、鼻内泥土等，保持呼吸畅通。

（8）局部受压的肢体在解除压力后，立即将伤肢牢牢固定，严禁不必要的肢体活动，伤部应暴露在凉爽空气中。

（9）对呼吸、心跳停止者，立即进行口对口人工呼吸或胸外心脏按压术。

（10）各种外伤尽量在现场作初步处理后转运至附近医院抢救。

（11）各企业应根据实际情况制定各类事故的应急预案和现场处置方案，并定期组织演练。

2 水灾事故处置

2.1 地下非煤矿井

①第一时间疏散井下人员，按井下避灾路线迅速撤出；对升井人员进行清点，确定井下受困人员数量、姓名、工作区域。

②收集图纸资料，准确判断突水位置、影响范围、补给水源及水量大小，估计透水量，静止水位，透水后涌水量。地面洪水要采取防、堵、疏、排、截的水害综合治理措施，防止和减少涌入地下矿井。

③掌握事故影响范围、事故前人员分布，确定矿井中有生存条件的地点，进入该地点的可能通道。分析被困人员可能躲避的地点，如有可能应尽快设法与其联系，确定被困者的准确位置。

④立即组织人员采取排水措施。在此期间及时采取措施，保证排水和供电系统的安全运行，进行井下排水和通风。除利用矿山自身的设备外，还应及时调用大功率排水泵进行排水作业(包括利用其他管路作临时排水管)，尽可能在最短的时间内将矿内涌水排出。

⑤排水时应加强井下通风，防止有害气体从水淹区域涌出。明确专人负责检测空气质量，防止透水中容易出现的有毒有害物质，造成次生事故。

⑥掌握透水原因后，应采取防止二次透水措施。

⑦在水和泥沙威胁到泵房安全时，在下部水平的人员撤出后，将水和泥沙引入下部巷道。

⑧抢救长期被困在井下的遇险人员时应注意：发现遇险人员时，严禁用灯光直射其眼睛，以免在强光刺射下瞳孔急剧收缩，造成眼睛失明。正确方法是用衣服等罩住头灯，使光线减弱，或蒙住遇险人员眼睛，待瞳孔逐渐收缩直至恢复正常时，才可以见到强光。发现遇险人员时，先运到安全地点(如车场)进行处置后再抬运出井。

各企业应根据实际情况制定各类事故的应急预案和现场处置方案，并定期组织演练。

2.2 露天非煤矿山

①立即停产停工和撤离无关人员。

②对地面洪水要采取防、堵、疏、排、截的水害综合治理措施，防止和减少洪水对露天非煤矿山边坡冲刷。

③边坡岩体存在含水层并影响边坡稳定时，要采取疏干降水措施；矿床疏干过程中出现陷坑、裂缝以及可能出现的地表陷落范围要及时圈定、设立标志，并采取必要的安全措施；排土场范围内有出水点时，要在排土之前采取措施将水疏出。

各企业应根据实际情况制定各类事故的应急预案和现场处置方案，并定期组织演练。

3 中毒和窒息事故处置

（1）若要入井救援、处置必须由佩戴防护用品的矿山专业救援人员实施，其他人员不得入井。

（2）立即通知可能受危及的作业区域的人员停止作业，紧急撤离。

（3）在人员撤离出现危险时，根据现场实际情况，应及时安全、稳妥、就近撤离。

（4）对事故危害情况进行初始评估，封锁事故现场，严禁无关人员、物品进入事故危险区域，开辟应急救援人员、装备进出的安全通道。

（5）现场专业人员应确定抢险救援方案，采取有针对性的安全技术措施，及时有效地控制事态扩大，消除危害因素，防止发生次生事故。火灾与中毒窒息事故往往是同时发生的，其因素和现场情况较复杂，具体情况应由专家确定。

（6）各企业应根据实际情况制定各类事故的应急预案和现场处置方案，并定期组织演练。

4 放炮事故处置

（1）事故发生后，根据事故扩散范围建立警戒区，在警戒区的边界设置警示标识。

（2）在抢险救援过程中，要根据事故的类别、性质，采在抢险救援过程中，要根据事故的类别、性质，采取个体安全防护措施。

（3）除消防、应急救援人员、医护人员、应急救援车辆外，其他人员及车辆禁止进入警戒区。

（4）迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的伤亡。

（5）对伤员进行现场救护，掌握正确的应急处理办法。

（6）事故无法控制时，所有人员应立即撤离事故现场。

（7）各企业应根据实际情况制定各类事故的应急预案和现场处置方案，并定期组织演练。

5 高处坠落事故处置

坠落产生的伤害主要是脊柱损伤、内脏损伤和骨折：

（1）发现坠落伤员，首先看其是否清醒，能否自动活动，若能站起来或移动身体，进行简单包扎和固定后则要其平躺在担架上，运出事故区送至医院。

（2）若伤员已不能动，或不清醒，切不可乱抬，更不能背起来送往医院。这样极易拉脱伤者脊柱，造成永久性伤害。应进一步检查伤者是否骨折，若有骨折，应采用夹板固定，找两到三块比骨折骨头稍长一点的木板，托住骨折部位，绑三道绳，使骨折处由夹板依托不产生横向力，绑绳不能太紧，能够在夹板上左右移动1-2cm为宜。

（3）各企业应根据实际情况制定各类事故的应急预案和现场处置方案，并定期组织演练。

6 物体打击事故处置

事故发生后，马上组织抢救伤者，尽可能不要移动患者，尽量当场施救。抢救的重点放在颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处理。

（1）发生物体打击事故后，应立即抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏按压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

（2）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

若处在不宜施救的场所时，必须将患者搬运到能够安全施救的地方，搬运时应尽量多找一些人来搬运，观察患者呼吸和脸色的变化，如果是脊柱骨折，不要弯曲、扭动患者的颈部和身体，不要接触患者的伤口，要使患者身体放松，尽量将患者放到担架或平板上进行搬运。

各企业应根据实际情况制定各类事故的应急预案和现场处置方案，并定期组织演练。

7 火灾事故处置

必须按照救护规程的顺序要求规范操作，如撤离灾区人员、切短火区电源、灾区侦察、确定通风方法（进风侧火灾和回风侧火灾决定），处置中必须高度重视火风压的管控，消除其危害性等。
7.1 井下火灾事故基本处置措施

①在火灾初期，现场人员应采取措施直接灭火。不能直接灭火或直接灭火无效或人身安全可能受到威胁时，井下所有作业人员立即佩戴自救器撤出至安全地点，并清点人数。

②迅速撤出火灾区域的人员，组织矿山救护队入井抢险救援，同时迅速切断通往火区的电源，探明火区地点、范围和起火原因，并采取措施，防止火灾及有害气体向有人员的巷道蔓延。

③抢险救援和灭火工作由专业的矿山救护队组织实施，严禁其他人员进入现场施救。

④专业矿山救护队到达现场后，了解矿井巷道布置方式、通风方式、火灾地点、着火原因、是否有人员被困等情况，确定人员施救方法、灭火方法以及应采取的救援方式等。

⑤根据已探明的火区地点和范围，确定井下通风方法，其中：在进风口，井筒内、井底车场发生火灾时，可采用反风或使风流短路等措施；在井下其他地点发生火灾时，应保持事故前的风流方向，控制火区供风量；在进风的下山巷道发生火灾时，必须有防止火风压造成主风流逆转的措施；在掘进巷道发生火灾时，不得随意改变原有通风状态，需进入巷道侦查或直接灭火时，必须有安全可靠的措施，防止事故扩大。无论是正常通风或是增减风量、反风、风流短路、隔绝风流及停止主扇运转等，都必须做到：不能危及井下人员的安全；有助于防止火灾扩大，控制火势，创造接近火源的条件。

⑥必要时应将排水、压风等管路临时改为消防管路进行消防灭火。

7.2 民爆器材火灾事故的处置措施

①立即组织人员转移周边危险物品，无关人员不得靠近；

②立即采取切断、隔离、破拆等防止火灾蔓延的有效措施；

③着火点周边有电气设备，需先切断电源，防止灭火人员触电；

④在有人员受困或伤亡时，必须先救人后灭火；

⑤若现场火势无法控制，判断有二次爆炸危险时，现场人员应立即向安全地带撤离、疏散，并撤出矿井。

7.3 电气火灾事故处置措施

①立即组织人员并使用正确的办法扑救，为保证人身安全，防止人身触电，应立即切断电源；

②切断电源时，应注意烟熏火烤，火场内的电气设备绝缘可能降低或破坏，停电时，应先做好安全技术措施，戴绝缘手套、穿绝缘鞋，使用电压等级合格的绝缘工具。停电时，先停断路器，后停隔离开关，严禁带负荷拉合隔离开关，以免造成弧光短路。

各企业应根据实际情况制定各类事故的应急预案和现场处置方案，并定期组织演练。

7.4 车辆伤害事故处置

根据现场人员被伤害的程度，一边呼叫120急救，一边对轻伤人员进行现场救治。划出事故特定区域，非抢救人员、未经允许不得进入特定区域。对重伤者不明伤害部位和伤害程度的，不要盲目进行急救，请专业医疗人员救治，以免引起更严重的伤害。确认人员已死亡，保护现场；立即上报。

各企业应根据实际情况制定各类事故的应急预案和现场处置方案，并定期组织演练。

7.5 机械伤害事故处置

机械造成人体伤害最多的部位是手。因为手在劳动中与机械接触最为频繁。

7.5.1 机械手外伤的急救原则：

发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包扎好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，在袋周围放置冰块，或用冰棍代替，速随伤者送医院。

7.5.2 发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：

①必须及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施。

②用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血。

③使用抗生素，注射抗破伤风血清，预防感染。

④送医院进一步救治。

各企业应根据实际情况制定各类事故的应急预案和现场处置方案，并定期组织演练。

8 触电事故处置

（1）切断电源。

（2）迅速让触电者从带电体上分离。

（3）实施现场急救。

（4）转送医院救治。

9 容器爆炸事故处置措施

储气罐、空压机爆炸应迅速切断电机电源、进口阀。建筑、设备、管道有崩塌危险时，严禁人员进入抢险，进入事故需佩戴完好防护用品；有人员受伤轻微伤，送医；受伤严重，呼叫120急救。

10 坍塌事故处置措施

（1）一旦发生坍塌事故，应迅速清理现场，疏散人员，划定危险区、缓冲区、安全区，禁止无关人员进入危险区域。

（2）清点人员，确定有无人员失踪、受伤或设备被埋压。

（3）对已发生坍塌地点进行现场勘查，确定其破坏程度，是否危及周边人民群众生命财产安全和供电、交通等公共设施正常运行。

（4）如有人员失踪或被埋，应根据事故发生时人员位置推断，对其进行搜寻，开展有效的挖掘工作。

（5）当搜寻到被埋压人员时，救援人员要在确保自身安全的情况下，立即利用现场一切可利用的应急器材设施，组织抢救，尽可能地减少人员伤亡。

（6）救援行动应本着“先易后难，先救人后救物，先重伤员后轻伤员”的原则进行。救援初期，不得直接使用大型铲车、吊车、推土机等施工机械车辆清除现场。

（7）各企业应根据实际情况制定各类事故的应急预案和现场处置方案，并定期组织演练。

附件3

非煤矿山安全事故应急响应流程示意图


























附件4

社会应急救援力量单位、联系电话

	序号
	队伍名称
	市级授牌名称
	驻地
	值班电话

	1
	泉州市兴晖应急救援服务中心
	泉州市工程机械专业应急救援队
	鲤城区
	0595-22483451

	2
	中建海峡(泉州)建设发展有限公司应急救援队
	泉州市工程机械专业应急救援队
	鲤城区
	18450059606

	3
	福建省东霖建设工程有限公司应急救援队
	泉州市工程机械专业应急救援队
	台商投资区
	13506969033

	4
	中建远南集团有限公司应急救援队
	泉州市工程机械专业应急救援队
	丰泽区
	18059669450

	5
	泉州市远通救援应急通信保障中心
	泉州市通信保障专业应急救援队
	丰泽区
	18065555758
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