附件1
工贸行业生产安全事故分级
1.特别重大事故：是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。

2.重大事故：是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

3.较大事故：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

4.一般事故：是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

本预案所称的“以上”包括本数，“以下”不包括本数。

附件2
永春县工贸行业几种常见事故风险描述
永春县工贸行业包括冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八大行业，事故类型涵盖中毒与窒息、爆炸、灼烫、坍塌、火灾、高处坠落、物体打击、触电、车辆伤害、起重伤害、淹溺、中毒窒息、机械致害、压力容器爆炸、锅炉爆炸，其他爆炸（含粉尘爆炸、涂层烘干室爆炸）等，具有事故类别多、涉及范围广、次生灾害多等特点。永春县工贸行业企业数量众多，分布广泛，还有部分工贸企业涉有限空间作业和粉尘涉爆。企业可能发生生产安全事故的风险主要集中在以下几种类型：

1.天然气等可燃气体导致的火灾、爆炸

工贸行业涉及的天然气等可燃气体具有易燃易爆等特点。在输配、贮存、使用等过程中，存在泄漏、爆炸风险，易引发火灾、爆炸等事故，可能造成人员伤亡和财产损失。

2.高温熔融金属导致的灼烫、其他爆炸、火灾

高温熔炉企业中铁水、铝水及其他高温液态金属，具有极高的温度，在生产过程中存在炉内进水、炉缸烧穿、高温熔融金属容器泄漏、倾覆等风险，易引发灼烫、其他爆炸、火灾等事故，特别是液态高温熔融金属遇水混合极易引发喷爆事故，可能造成人员伤亡和财产损失。

3.粉尘爆炸

铝加工、木质等生产、加工等企业和纺织企业作业场所，存在可燃性粉尘，粉尘达到一定的浓度、与空气（氧气）混合达到爆炸极限，遇到明火或表面温度超过引燃温度的高温物体等可能发生粉尘爆炸，且易产生二次爆炸，极易造成群死群伤。

4.有限空间作业爆炸、中毒窒息

工贸行业中轻工重点企业（涂柒、食品加工、调味品酿造等）污水处理等环保设施区域，往往含有硫化氢、甲烷等有毒有害和可燃气体；机械铸造企业可能涉及氮气、氩气等惰性气体。有限空间作业人员未进行审批、未采取防护措施或防护不到位，有发生中毒窒息、爆炸的风险，人员盲目施救可能导致事故后果扩大，易引发生产安全事故。

5.检维修作业引起的高处坠落事故

工贸行业检维修作业过程中，往往涉及高处作业，经常使用到临时脚手架、高处作业吊篮等设备设施，如安全措施不到位，造成脚手架坍塌、吊篮坠落，可能造成生产安全事故。

6.人员密集厂房火灾事故

工贸行业部分纺织、轻工类企业涉及人员密集厂房，如纺织及服装加工、食品加工类厂房，一旦发生火灾，疏散通道和疏散门堵塞，人员疏散不及时，可能造成火灾事故。

7.危险作业引起的其他事故

工贸企业进行动火、起重等危险作业，如果现场管控不到位，可能引起生产安全事故。

附件3

县级层面应急响应启动程序
Ⅰ级应急响应启动条件

有下列情形之一的生产安全事故，由县委、县政府决定启动Ⅰ级响应，县委、县政府主要同志组织指挥或指导协调，并报市人民政府或相关部门。

①造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故。

②跨县（区）级行政区、跨领域（行业和部门）的生产安全事故

③县委、县政府决定的其他事项。

Ⅱ级应急响应启动条件

有下列情形之一的生产安全事故，由县委、县政府决定启动Ⅱ级响应，县委、县政府主要同志组织指挥或指导协调，并报市人民政府或相关部门。

①造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

②县委、县政府决定的其他事项。

Ⅲ级应急响应启动条件

发生下列情况之一的生产安全事故，由县委、县政府决定启动Ⅲ级响应，县级专项指挥部负责人（县政府分管领导）组织指挥，必要时县政府主要领导组织指挥，并报市人民政府或相关部门。

①造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

②县指挥部决定的其他事项。

Ⅳ级应急响应启动条件

发生下列情况之一的生产安全事故，由县委、县政府决定启动Ⅳ级响应，县应急指挥部或授权的部门负责组织指挥应对处置工作。

①造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

②指挥部办公室决定的其他事项。

各乡镇（工业园区管委会）响应等级可参照县级层面应急响应级别设置，结合本地实际情况予以明确。

附件4

工贸行业生产安全事故应急流程图


附件5

应急救援电话
	单位及科室
	值班电话
	传真

	福建省应急管理厅
	0591-87521854
	0591-87548643

	泉州市政府总值班室
	0595-22282150
	

	泉州市应急局
	0595-22572820
	0595-22374214

	泉州市应急局

应急指挥中心
	0595-28285833
	

	泉州市应急局

应急救援中心
	0595-28679568
	


附件6

社会应急救援力量单位、联系电话

	序号
	队伍名称
	市级授牌名称
	驻地
	值班电话

	1
	福建联合石化消防支队
	泉州市危化专业应急救援队
	泉港区
	0595-87799199

	2
	泉港石化工业区消防大队
	泉州市危化专业应急救援队
	泉港区
	0595-27799119

	3
	中化泉州石化消防支队
	泉州市危化专业应急救援队
	惠安县
	0595-27570119

	4
	泉州燃气抢维中心
	泉州市燃气专业应急救援队
	丰泽区
	0595-28286153

	5
	泉州市阳光救援中心
	泉州市搜救专业应急救援队
	鲤城区
	17750993333

	6
	晋江市金刚应急救援中心
	泉州市搜救专业应急救援队
	晋江市
	0595-82000119

	7
	晋江市瑞桐蓝天应急救援中心
	泉州市搜救专业应急救援队
	晋江市
	0595-85654119

	8
	泉州市曙光救援中心
	泉州市搜救专业应急救援队
	丰泽区
	17859885995

	9
	泉州市远通救援应急通信保障中心
	泉州市通信保障专业应急救援队
	丰泽区
	18065555758


附件7

应急物资储备明细表

	序号
	物品
	规格
	单位
	数量
	存放点

	1
	安全帽
	GB/2811-2019
	顶
	500
	县防汛物资仓库

	2
	雨衣
	牛津布面料，PVC防水涂层，反光条
	件
	500
	

	3
	雨鞋
	PVC橡胶，棉纶布里
	双
	500
	

	4
	救生哨
	尺寸37*13*12mm，材质：铝合金金属带挂绳
	个
	500
	

	5
	防爆工作灯
	全身铝合金材质，四核P70灯芯
	把
	500
	

	6
	应急包
	牛津布，带反光条，里料涤棉
	个
	500
	

	7
	漏电探测仪
	苏星TCY
	根
	3
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